|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **«УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН»** | Описание: Герб | **АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ**  **«КÖКСУУ-ООЗЫ АЙМАК»**  **МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖМÖЛИНИНГ**  **АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ JÖП**

от 10 июня 2022 года № 434

с. Усть-Кокса

Об утверждении формы проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемого

при осуществлении муниципального жилищного контроля

на территории муниципального образования «Усть-Коксинский район»

В соответствии с [частью 1 статьи 53](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10BC21789324D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552D94849C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E789A27D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289D859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года N 1844 "Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов", руководствуясь Уставом муниципального образования "Усть-Коксинский район".

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить [форму](#P42) проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования "Усть-Коксинский район".

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию путем его размещения на официальном сайте Муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай. Информация о размещении на официальном сайте настоящего Постановления подлежит опубликованию в газете «Уймонские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

МО «Усть-Коксинский район» О. А. Кулигин

Утверждена

Постановлением Главы Администрации

МО «Усть-Коксинский район»

от 10 июня 2022 г. N 434

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА

(списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом

обязательных требований), применяемого при осуществлении

муниципального жилищного контроля на территории

муниципального образования "Усть-Коксинский район"

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(*указывается дата заполнения*

*проверочного листа)*

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Вид контрольного мероприятия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченными должностным лицом контрольного

органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Учетный номер контрольного мероприятия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится

контрольное мероприятие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответ на вопрос (да/нет/не применимо) | Примечание |
| 1. | Подготовлены (оформлены) ли предложения по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом (далее - ТСЖ, ЖК, ЖСК) на текущий год (и на предыдущий год)? | [подпункт "в" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289E849C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами" (далее - Правила N 416) |  |  |
| 2. | Сформирован ли годовой план работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на прошедший и текущий годы? | [подпункт "в" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289E849C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 3. | Соблюден ли порядок определения размера платы за коммунальные услуги? | [статьи 153](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552095869C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), [154](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55219C879C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), [155](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55219D879C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), [157](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55219F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), [159](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552198819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), [160](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55219A819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) и [часть 4 статьи 158](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5323C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ);  [Правила](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7C9023D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F869C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (далее - Правила N 354) |  |  |
| 4. | Соблюден ли порядок установления размера платы за содержание жилого помещения? | [часть 4 статьи 158](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5323C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт 34](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552A9C819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), [36](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299D839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" (далее - Правила N 491) |  |  |
| 5. | Отвечает ли требованиям законодательства форма платежного документа на оплату жилищных и коммунальных услуг? | [часть 2 статьи 171](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B542E9A819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) ЖК РФ;  [часть 2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289D809C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), [подпункт "ж" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528988F9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416;  [приказ](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E11BD2F749220D439C58E2A165010E80A9F8E70CA8A51369C8189D32352Z8xCC) Минстроя России от 26 января 2018 года N 43/пр "Об утверждении примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг" (далее - Приказ Минстроя N 43/пр) |  |  |
| 6. | Соблюдены ли требования к порядку заключения договоров горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отопления и энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальных услуг соответствующих видов? | [часть 1 статьи 157](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28CE895723C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416;  [п. 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B32A7C9221D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552995839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2014 года N 124 (далее - Правила N 124) |  |  |
| 7. | Соблюдены ли требования к порядку осуществления расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальными услугами соответствующих видов? | [часть 6.2 статьи 155](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5023C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт "ж" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528988F9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416;  [пункт 6](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B6217A9127D439C58E2A165010E80A8D8E28C1800179D8D29AD0274E8E569367E8A5Z4x6C) постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 года N 253 "О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг" (далее - Постановление N 253) |  |  |
| 8. | Предоставляется ли потребителю по его требованию в течение 1 рабочего дня со дня обращения возможность для ознакомления со сведениями о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета, обеспечивается ли сохранность информации о показаниях коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в течение не менее 3 лет? | [часть 2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт "е" пункта 31](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7C9023D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B542C9A839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 354 |  |  |
| 9. | Предоставляется ли потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения от него заявления, письменная информация за запрашиваемые потребителем расчетные периоды о помесячных объемах (количестве), потребленных коммунальных ресурсов по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), о суммарном объеме (количестве) соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на содержание общего имущества? | [часть 2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт "р" пункта 31](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7C9023D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552995849C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 354 |  |  |
| 10. | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по отоплению (в течение отопительного периода)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC), [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416;  [подпункт "а" пункта 31](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7C9023D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299A859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 354;  [пункт 14](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7C9023D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552D958E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) приложения N 1 к Правилам N 354 |  |  |
| 11. | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по горячему водоснабжению? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC), [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416;  [подпункт "а" пункта 31](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7C9023D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299A859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 354;  [пункт 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7C9023D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552D94829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) приложения N 1 к Правилам N 354 |  |  |
| 12. | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по холодному водоснабжению? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC), [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416;  [подпункт "а" пункта 31](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7C9023D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299A859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 354;  [пункт 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7C9023D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552D94869C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) приложения N 1 к Правилам N 354 |  |  |
| 13. | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по электроснабжению в жилом доме, жилом помещении? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC), [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416;  [подпункт "а" пункта 31](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7C9023D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299A859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 354;  [пункт 9](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7C9023D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552D95859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) приложения N 1 к Правилам N 354 |  |  |
| 14. | Имеется ли в наличии договор, заключенный со специализированной организацией на техническое обслуживание, ремонт и на аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416;  [подпункт "а" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B0207E9020D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552898879C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [подпункт 6](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B0207E9020D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552B99859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) и [7](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B0207E9020D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552B99849C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года N 410 (далее - Правила N 410) |  |  |
| 15. | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, выработавшего нормативный срок службы? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416;  [подпункт "а" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B0207E9020D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552898879C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [пункт 6](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B0207E9020D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552B99859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), [пункт 9](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B0207E9020D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552B9A8F9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 410 |  |  |
| 16. | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на замену внутридомового газового оборудования (ВДГО), выработавшего нормативный срок службы, в случае, если нормативные сроки эксплуатации истекли и не продлены по результатам технического диагностирования ВДГО или если ВДГО признано не подлежащим ремонту (непригодным для ремонта) в ходе технического обслуживания либо по результатам технического диагностирования ВДГО? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416;  [подпункт "а" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B0207E9020D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552898879C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [пункт 6](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B0207E9020D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552B99859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), [пункт 9](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B0207E9020D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552B9A8F9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 410 |  |  |
| 17. | Имеется ли в наличии заключенный договор с лицензированной организацией на проверку, очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416;  [пункты 5](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B0207E9020D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552898839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), [11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B0207E9020D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552B95879C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 410 |  |  |
| 18. | Обеспечена ли периодичность проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования:  - техническое обслуживание наружных газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования: приборное обследование технического состояния газопроводов не реже 1 раза в 3 года;  - техническое обслуживание внутренних газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования, не реже 1 раза в 3 года;  - техническое обслуживание групповой баллонной установки сжиженных углеводородных газов, входящей в состав внутридомового газового оборудования, не реже 1 раза в 3 месяца | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B0207E9020D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299A809C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["б"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B0207E9020D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552B9B819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["е" пункта 43](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B0207E9020D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299B8F9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 410 |  |  |
| 19. | Выполняются ли работы по проверке технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:  - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;  - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;  - поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами (при выявлении нарушений - организуются ли работы по разработке контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальному обследованию и составлению плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289D839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" (далее - Минимальный перечень N 290);  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 20. | Выполняются ли работы по проверке состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента (при выявлении нарушений - организуются ли работы по восстановлению работоспособности гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289D839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 21. | Выполняются ли работы по проверке температурно-влажностного режима подвальных помещений (при выявлении нарушений - организуются ли работы по устранению причин его нарушения)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289E849C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 22. | Выполняются ли работы по проверке состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289E849C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 23. | Выполняются ли работы по принятию мер, исключающие подтопление, захламление, загрязнение и загромождение помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289E849C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 24. | Выполняются ли работы по принятию мер, обеспечивающих вентиляцию помещений подвалов в соответствии с проектными требованиями? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289E849C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 25. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них (при выявлении нарушений - проводится ли организация работ по устранению выявленных неисправностей)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289E849C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 26. | Выполняются ли работы по выявлению отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств в отношении стен многоквартирных домов (в случае выявления повреждений и нарушений - составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289E849C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 27. | Выполняются ли работы по выявлению следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков (в случае выявления повреждений и нарушений - составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 3](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289E809C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 28. | Выполняются ли работы по выявлению повреждений в кладке, трещин и их характера, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней (в случае выявления повреждений и нарушений - составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 3](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289E809C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 29. | Выполняются ли работы по выявлению в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками в таких конструкциях, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен (в случае выявления повреждений и нарушений - составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 3](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289E809C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 30. | Выполняются ли работы по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявлению прогибов, трещин и колебаний перекрытий и покрытий многоквартирных домов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F849C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 31. | Выполняются ли работы по выявлению трещин, их характера и величины в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F849C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 32. | Выполняются ли работы по выявлению трещин, их характера и величины, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F849C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 33. | Выполняются ли работы по выявлению трещин, их наличия, характера и величины в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F849C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 34. | Выполняются ли работы по выявлению зыбкости перекрытия, трещин, их характера и величины в штукатурном слое, нарушения целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F849C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 35. | Выполняются ли работы по проверке состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям в отношении всех типов перекрытий (покрытий) (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F849C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 36. | Выполняются ли работы по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в отношении всех типов колонн, столбов многоквартирных домов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 5](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552898869C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 37. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и выявлением коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоением защитного слоя бетона, оголением арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 5](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552898869C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 38. | Выполняются ли работы по выявлению разрушений или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 5](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552898869C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 39. | Выполняются ли работы по выявлению поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 5](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552898869C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 40. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 5](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552898869C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 41. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и выявлением нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин в отношении всех типов балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 6](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528988F9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 42. | Выполняются ли работы по выявлению поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 6](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528988F9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 43. | Выполняются ли работы по выявлению коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 6](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528988F9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 44. | Выполняются ли работы по выявлению увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 6](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528988F9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 45. | Выполняются ли работы по проверке кровли на отсутствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 7](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 46. | Выполняются ли работы по поверке молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 7](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 47. | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 7](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 48. | Выполняются ли работы по проверке антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций крыши (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 7](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 49. | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования, водоприемных воронок внутреннего водостока крыш многоквартирных домов (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 7](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 50. | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений слуховых окон (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 7](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 51. | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений выходов на крыши (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 7](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 52. | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений ходовых досок и переходных мостиков на чердаках (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 7](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 53. | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений осадочных и температурных швов (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 7](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 54. | Выполняются ли работы по проверке состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 7](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 55. | Выполняются ли работы по проверке температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 7](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 56. | Выполняются ли работы по контролю состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 7](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 57. | Выполняются ли работы по осмотру потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 7](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 58. | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости очистке кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 7](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 59. | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости очистке кровли от скопления снега и наледи (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 7](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 60. | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости восстановлению защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 7](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 61. | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости восстановлению насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 7](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 62. | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости восстановлению пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 7](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 63. | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости восстановлению антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 7](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 64. | Выполняются ли работы по выявлению деформаций и повреждений в несущих конструкциях лестниц, нарушения надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 8](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289A8E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 65. | Выполняются ли работы по выявлению трещин, их параметров в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 8](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289A8E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 66. | Выполняются ли работы по выявлению прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 8](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289A8E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 67. | Выполняются ли работы по выявлению прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличия гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 8](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289A8E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 68. | Выполняются ли работы по проверке состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 8](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289A8E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 69. | Выполняются ли работы по проверке состояния и при необходимости обработке деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 8](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289A8E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 70. | Выполняются ли работы по выявлению нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 9](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289B809C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 71. | Выполняются ли работы по контролю состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 9](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289B809C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 72. | Выполняются ли работы по выявлению нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 9](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289B809C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 73. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и организации восстановления или замены отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 9](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289B809C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 74. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и организации работ по восстановлению плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 9](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289B809C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 75. | Выполняются ли работы по выявлению зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 10](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552894839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 76. | Выполняются ли работы по проверке звукоизоляции и огнезащиты перегородок многоквартирных домов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 10](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552894839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 77. | Выполняются ли работы по проверке состояния внутренней отделки? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 10](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552894839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 78. | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - осуществляется ли их устранение? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 10](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552894839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 79. | Выполняются ли работы по проверке состояния основания и поверхностного слоя полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 12](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528948E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 80. | Выполняются ли работы по проверке состояния работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов) полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 12](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528948E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 81. | Выполняются ли работы по проверке состояния целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (при выявлении нарушений в отопительный период - осуществляется ли незамедлительный ремонт, в остальных случаях - разрабатывается ли план и проведение восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 13](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552895859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 82. | Выполняются ли работы по проверке технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [п. 14](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552895819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416;  [подпункт "в" пункта 148(22)](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7C9023D439C58E2A165010E80A8D8E28C08A5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (далее - Правила N 354) |  |  |
| 83. | Выполняются ли работы по техническому обслуживанию: чистке, промывке и дезинфекции загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования? | [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 14](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552895819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416;  [подпункт "в" пункта 148(22)](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7C9023D439C58E2A165010E80A8D8E28C08A5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) Правил N 354 |  |  |
| 84. | Выполняются ли работы по техническому обслуживанию и сезонному управлению оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определению работоспособности оборудования и элементов систем (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 15](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299C869C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 85. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием, выявлению и устранению причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 15](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299C869C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 86. | Выполняются ли работы по проверке утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 15](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299C869C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 87. | Выполняются ли работы по устранению неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранению засоров в каналах, устранению неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, по замене дефективных вытяжных решеток и их креплений (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 15](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299C869C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 88. | Выполняются ли работы по контролю и обеспечению исправного состояния систем автоматического дымоудаления (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 15](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299C869C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 89. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и восстановлению антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [Подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 15](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299C869C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 90. | Выполняются ли работы по определению целостности конструкций и по проверке работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)? | [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [16](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299D869C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 91. | Выполняются ли работы по очистке от сажи дымоходов и труб печей? | [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [16](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299D869C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 92. | Выполняются ли работы по устранению завалов в дымовых каналах? | [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [16](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299D869C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 93. | Выполняются ли работы по проверке исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["в"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C48B5E7CCDC3C2DC225490508B7BEAA746Z8xDC), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 17](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299D819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 94. | Выполняются ли работы по постоянному контролю параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принимаются ли незамедлительно меры по восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования (тепловых пунктов и водоподкачек) и герметичности систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["в"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C48B5E7CCDC3C2DC225490508B7BEAA746Z8xDC), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункты 17](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299D819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), [18](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299E859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 95. | Выполняются ли гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["в"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C48B5E7CCDC3C2DC225490508B7BEAA746Z8xDC), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункты 17](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299D819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), [19](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299F839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 96. | Выполняются ли работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["в"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C48B5E7CCDC3C2DC225490508B7BEAA746Z8xDC), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 17](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299D819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 97. | Выполняются ли работы по проверке работоспособности и обслуживанию устройств водоподготовки для системы горячего водоснабжения (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["в"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C48B5E7CCDC3C2DC225490508B7BEAA746Z8xDC), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 17](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299D819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 98. | Выполняются ли работы по проверке исправности, работоспособности, регулировке и техническому обслуживанию насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["в"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C48B5E7CCDC3C2DC225490508B7BEAA746Z8xDC), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [18](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299E859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 99. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и замене неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["в"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C48B5E7CCDC3C2DC225490508B7BEAA746Z8xDC), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [18](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299E859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 100. | Выполняются ли работы по восстановлению работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["в"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C48B5E7CCDC3C2DC225490508B7BEAA746Z8xDC), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [18](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299E859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 101. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и незамедлительному восстановлению герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["в"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C48B5E7CCDC3C2DC225490508B7BEAA746Z8xDC), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [18](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299E859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 102. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и восстановлением исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации? | [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 18](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299E859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 103. | Выполняются ли работы по промывке участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе, очистке и промывке водонапорных баков? | [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 18](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299E859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 104. | Выполняются ли работы по проверке и обеспечению работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов? | [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 18](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299E859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 105. | Выполняются ли работы по промывке систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений? | [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 18](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299E859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 106. | Выполняются ли работы по проверке заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замер сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки? | [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 20](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299F8E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290 |  |  |
| 107. | Выполняются ли работы по проверке и обеспечению работоспособности устройств защитного отключения электрооборудования? | [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 20](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299F8E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 108. | Выполняются ли работы по техническому обслуживанию и ремонту силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования? | [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 20](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299F8E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 109. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и замене вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации? | [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 20](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299F8E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 110. | Организованы ли система диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта? | [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 20](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299F8E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 111. | Обеспечено ли проведение осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)? | [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 20](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299F8E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 112. | Обеспечено ли проведение аварийного обслуживания лифта (лифтов)? | [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 20](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299F8E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 113. | Обеспечено ли проведение технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования? | [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 20](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299F8E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 114. | Проводятся ли работы по оказанию услуг по сухой и влажной уборке тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 23](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552999839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 115. | Проводятся ли работы по оказанию услуг по влажной протирке подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 23](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552999839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 116. | Проводятся ли работы по оказанию услуг по мытью окон в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 23](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552999839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 17. | Проводятся ли работы по оказанию услуг по очистке систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 23](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552999839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 118. | Проводятся ли работы по оказанию услуг по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 23](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552999839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 119. | Проводятся ли работы по очистке крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см в холодный период года? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [пункт 24](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299A879C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 120. | Проводятся ли работы по сдвиганию свежевыпавшего снега и очистке придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см в холодный период года? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [пункт 24](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299A879C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 121. | Проводятся ли работы по очистке придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) в холодный период года? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [пункт 24](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299A879C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 122. | Проводятся ли работы по очистке придомовой территории от наледи и льда в холодный период года? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [пункт 24](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299A879C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 123. | Проводятся ли работы по очистке от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [пункт 24](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299A879C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 124. | Проводятся ли работы по уборке крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [пункт 24](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299A879C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 125. | Проводятся ли работы по подметанию и уборке придомовой территории в теплый период года? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [пункт 25](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299A809C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 126. | Проводятся ли работы по уборке и выкашиванию газонов в теплый период года? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [пункт 25](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299A809C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 127. | Проводятся ли работы по прочистке ливневой канализации в теплый период года? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [пункт 25](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299A809C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 128. | Проводятся ли работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [пункт 26](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552A9E819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 129. | Проводятся ли работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты? | [Подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["з"](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), ["е" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552899809C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [пункт 27](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C9024D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299B8F9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Минимального перечня N 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F819C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 416 |  |  |
| 130. | Осуществляется ли предоставление потребителю коммунальных услуг круглосуточно (коммунальной услуги по отоплению - круглосуточно в течение отопительного периода), то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую [требованиям](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7C9023D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552D9B8F9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) к качеству коммунальных услуг, приведенным в приложении N 1 к Правилам N 354? | [подпункт "в" пункта 3](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7C9023D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289A849C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 354 |  |  |
| 131. | Осуществляется ли предоставление коммунальных услуг в необходимых потребителю объемах в пределах технической возможности внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осуществляется предоставление коммунальных услуг? | [Подпункт "г" пункта 3](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7C9023D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289A839C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), [подпункт "а" пункта 31](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7C9023D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55299A859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), [подпункт "а" пункта 148.22](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7C9023D439C58E2A165010E80A8D8E28C6825C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) Правил N 354 |  |  |
| 132. | Соответствует ли [требованиям](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7C9023D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B552D9B8F9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), приведенным в приложении N 1 к Правилам N 354, качество предоставляемых коммунальных услуг: | [Подпункт "д" пункта 3](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7C9023D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289A829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 354 |  |  |
| 132.1. | а) холодное водоснабжение? |  |  |
| 132.2. | б) горячее водоснабжение? |  |  |
| 132.3. | в) водоотведение? |  |  |
| 132.4. | г) электроснабжение? |  |  |
| 132.5. | д) газоснабжение? |  |  |
| 132.6. | е) отопление? |  |  |
| 132.7. | ж) обращение с твердыми коммунальными отходами? |  |  |
| 133. | Обеспечена ли установка и ввод в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе по показателям точности измерений, не позднее 3 месяцев со дня принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о включении расходов на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора учета в плату за содержание жилого помещения, если иной срок не установлен таким решением? | [подпункт "с" пункта 31](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7C9023D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B542C9B869C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 354 |  |  |
| 134. | Имеются ли в наличии паспорта готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период (за текущий и предыдущий годы)? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B54299D829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C); [2.1](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C18B5C23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) - [2.2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5D23C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B12E7C912CD439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5528998E9C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил N 491;  [подпункты 2.6.3](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B02F7A912E8933CDD72614571FB71D8AC724C78B542D9B8CC38067058351897BE8A15A8D7E76ZCx3C), [2.6.10](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B02F7A912E8933CDD72614571FB71D8AC724C78B542F9F8CC38067058351897BE8A15A8D7E76ZCx3C) Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда, утвержденные постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года N 170 (далее - Правила N 170);  [подпункты 2](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E12B02D759422D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289D859C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C), [9](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E12B02D759422D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B55289F829C857214DB5D8C61F6A742917C74C3Z2x6C) Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 N 103 |  |  |
| 135. | Раскрывается ли товариществом или кооперативом путем размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом:  наименование товарищества или кооператива, режим работы, адрес официального сайта в сети Интернет (при наличии), адрес официального сайта государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в сети Интернет;  контактные телефоны товарищества или кооператива, аварийно-диспетчерских служб и аварийных служб ресурсоснабжающих организаций;  уведомления о предстоящих работах, проверках оборудования, восстановительных работах, иных мероприятиях, которые могут повлечь неудобство для собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме либо потребовать присутствия таких собственников и пользователей или их представителей в помещении в определенное время, с указанием времени проведения таких мероприятий;  уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги? | [часть 1 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [подпункт "а" пункта 32](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C0835E7CCDC3C2DC225490508B7BEAA746Z8xDC) Правил N 416 |  |  |
| 136. | Предоставляется ли товариществом собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме информация по запросам (обращениям)? Обеспечивается ли направление ответов на индивидуальные либо коллективные запросы лиц, не являющихся собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме? | [часть 1 статьи 161](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E17B52E7F9624D439C58E2A165010E80A8D8E28C08D5223C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) ЖК РФ;  [пункты 34](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28CE8B5E7CCDC3C2DC225490508B7BEAA746Z8xDC), [35](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28CE825E7CCDC3C2DC225490508B7BEAA746Z8xDC), [36](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5523C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC), [37](consultantplus://offline/ref=6B9165E4B8C48C9B66748675D4B2BD0E10B42D759120D439C58E2A165010E80A8D8E28C68B5423C8D6D3842E518A4E8D63F6A5448DZ7xCC) Правил N 416 |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(пояснения и дополнения по контрольным вопросам, содержащимся в перечне)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность и Ф.И.О. (последнее - при наличии) лица, заполнившего

проверочный лист)

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Дата "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность и Ф.И.О. (последнее - при наличии) должностного лица,

проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Дата "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ год.